**Приглашение для участия в тендере**

КОМПАНИЯ ООО «ЭКО» СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЕКО-МАРКЕТ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА НА ПОСТАВКУ РУЧНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК (РОКЛА) И ПРОСИТ ВАС РАССМОТРЕТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

**Техническое задание**

Гидравлическая Тележка (транспортировщик поддонов) (далее – тележка)

предназначена для перемещения грузов вручную, преимущественно на [поддонах](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD) (палетах).

Тележка вилочного типа, привод подъёма-опускания гидравлический.

**Технические характеристики тележки приведены в таблице.**

**Тип - Ручная**

**Тип подъёма - гидравлический**

**Грузоподъемность, кг, не менее 2200**

**Длина вил, мм, не менее 1 150**

**Ширина вил, мм 520**

**Ролики сдвоенные**

**Материал рулевых роликов и сдвоенных роликов - 1в.Нейлон /2в. Полиуретан/ 3в. вулколан**

**Расстояние между вилами, мм 200 … 220**

**Ширина вилы, мм 150 … 170**

**Требования по качеству, надежности, гарантиям изготовителя**

**Поставляемые тележки должны удовлетворять следующим требованиям в**

**части качества, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации**

**продукции:**

Гарантия на каждую тележку должна составлять не менее 12 месяцев со

дня ввода в эксплуатацию.

Наличие на складе минимум 5шт.

Поставщик гарантирует, что при изготовлении тележек были применены

высококачественные материалы и были обеспечены высококлассная

сборка и техническое исполнение тележек.

Поставщик гарантирует, что поставляемые тележки новые, не являются

выставочными образцами, выпуска не ранее 2017 г., без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Тележки должны быть сертифицированы и иметь сертификат соответствия ГОСТ. Поставщик гарантирует комплектную поставку, обеспечивающую конструктивную и функциональную совместимость.

Все механические, гидравлические части тележек, а так

же гидравлические жидкости, ГСМ, расходные материалы, должны быть

доступны не менее максимального срока эксплуатации.

Поставщик обязуется обеспечить проведение гарантийных и сервисных

работ на территории Украины в течение гарантийного

срока эксплуатации.

**В поставку включаются:**

комплект технической документации на украинском языке и оригинал на

языке производителя. В состав передаваемой документации должны быть

включены требования по эксплуатации и техническому обслуживанию

закупаемого оборудования. При необходимости применения ГСМ,

гидравлических жидкостей Поставщик предоставляет нормативные

документы на эти материалы, а так же марки аналогов украинского или

европейского производства с указанием нормативных документов;

комплект быстроизнашиваемых деталей и расходных материалов,

включая смазочные материалы и гидравлические жидкости, для

проведения пуско-наладочных работ и односменной работы в

гарантийный период, в объёме, предусмотренном требованиями по

эксплуатации и техническому обслуживанию;

упаковка, соответствующая нормативным документам для тары и

упаковки, обеспечивающая сохранность тележек на весь срок их

транспортировки с учётом перегрузок.

- Цена поставки должна включать в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Контракта, в том числе доставку, погрузочно-разгрузочные работы, гарантийное обслуживание, а также оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством

**Безопасность и обучение**

По результатам обучения специалисты Заказчика должны получить знания

по эксплуатации и диагностике тележек.

**При подаче коммерческого предложения (КП) необходимо:**

1. Указать сроки поставки с момента подачи заявки.

2. Предоставить размеры и порядок оплат.

4. В КП должна быть указана максимально низкая, фиксированную со всеми скидками, стоимость товара из расчета 1шт. (Приблизительная годовая потребность 10шт.)

Стоимость продукции фиксируется на один год (валюта/грн.)